int IR\_remote = 0;

void setup(){

pinMode(13, OUTPUT);

pinMode(5, INPUT);

}

void loop() {

IR\_remote =digitalRead(5);

if(IR\_remote==LOW){

digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(13,LOW);

delay(1000);

}

else{

digitalWrite(13,LOW);

}

}